
Téléchargement de PuTTY et recherche de commande pour le switch afin d'afficher sa configuration, la sauvegarder et télécharger cette sauvegarde.

Option : Avec commande ou le cmd ou manuellement

Site utile : <https://stackoverflow.com/questions/13023920/how-to-export-import-putty-sessions-list>



Entrer l’adresse IP du switch

Puis cliquez sur "Open"

Une image contenant texte, Appareils électroniques, capture d’écran, ordinateur

Description générée automatiquement

Et le mot de passe du switch

Connecter vous avec le Login

Commande trouver :

La commande "show ruunning-config", qui affiche la configuration actuelle

Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel

Description générée automatiquement

Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, affichage

Description générée automatiquement

La commande "write" peut nous servir ou "configure"

En tapant "?" les commande disponible s’affiche (équivalent de help en bash)

Une image contenant texte, capture d’écran, menu

Description générée automatiquement

"?"

Menu de la commande "configure"